济宁医学院20261109数字音频处理器询价采购公告
一、项目内容
因工作需要，我校拟通过询价方式采购数字音频处理器1台，欢迎各供应商参与投标报价。
二、相关要求
1、供应商要求
（1）满足政府采购法第二十二条规定；
（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具备经营相关产品的业务范围；
（3）具有良好的资金及财务状况；
（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。
2、产品配置要求、采购数量及采购预算
采购产品名称：数字音频处理器
规格、参数：详见附件
参考品牌型号：得胜EKX-306，供应商可投报其他品牌型号产品，投报产品参数不得低于参考品牌设备参数。
采购数量：1台
使用地点：济宁医学院北湖校区
采购预算：人民币8200元。
报价不得超过采购预算，否则按无效报价处理。供应商报价需包含货物运输、安装、调试、税金、验收等一切费用，采购人不再因此支付任何费用。
3、报价截止时间	
2026年11月11日，下午17：00。
4、报价要求
（1）供货产品质量及参数不得出现负偏离。
（2）结算方式：货到安装调试完毕并验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的普通发票，采购人向供应商支付货物全款。
（3）供应商需保证按照采购人指定的时间、地点供货调试，供应商承担运费。
（4）供应商应在报价材料中明确供应产品品牌、型号、规格参数、单价、总价、质保期、供货期等，并备注联系人及联系方式。
（5）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。
三、其他
1、报价方式：一次性报价，供应商自行制作报价单并打印盖章扫描后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20261109数字音频处理器询价采购项目报价材料。
2、成交方式：满足要求，低价成交。
3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成。
4、项目咨询：济宁医学院资产管理处招标办公室
0537-3616133
       技术咨询： 徐老师   0537-3616085
                   
济宁医学院资产管理处
                                             2026年11月09日
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	产品特点
·3进6出音频处理器，基于DSP运算平台
·96kHz采样率、40-bitDSP处理器、24-bitAD/DA转换
输入处理部分包含增益、静音、LINK、高切、低切、噪声门、8个参量均衡、31段图示均衡、相位、延时等处理单元
输出处理部分包含分频、9个参量均衡、增益、静音、压缩器、峰值限幅器、相位、延时、LINK等处理单元
三通道输入，六通道输出，所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配所有参量均衡的频点、增益和带宽可调，其中增益步距为0.1dB，类型可选择:Peak、H-shelf、L-shelf, LP-6dB, LP-12dB, HP-6dB, HP-12dB, ALLPASS1, ALLPASS2
所有高切、低切滤波器、分频器的类型可选择:Butterworth、Linkwitz-Riley、Bessel,斜率在-6dB/0ct至-48dB/0ct可选时间、启动时间、恢复时间连续可调
所有压缩/限幅器的阀值、软拐点、比率、启动时间、恢复时间连续可调，噪声门的阀值、保持所有输入输出的参数可以连动调节，输入通道和输出通道名称均可修改
所有延时模块都具有高达680ms的延时时间，步距0.021ms
任意通道之间参数设置可以自由复制，内置测试信号发生器
面板输入输出配有5段高精度电平指示灯，按键指引灯操作，具有密码保护功能
享20个用户预设，1个出厂预设，整机参数和单个预设文件都可以储存到电脑上，也可以从电脑上下载和保存到机器上。机器本身也是可以存储多个预设参数，并且可以任意调用。支持中文PC操作软件，一键式联机使用户的操作更方便快捷
可以通过USB或RS232端口控制，通过RS485方式可以实现远程定时控制及多达255台级联，也可以通过网口进行远距离的有线和无线WIF连接技术参数
系统规格
频率响应:20Hz~20kHz,-0.3dBu.失真度:<0.005atlkHz(0dBu)·串音:<100dBbelowfullscale
输入部分
类型:平衡式XLR·峰值输入电平:+18dBu
.阻抗:1M/欧Stereo;500k欧/MONO
输出部分
·类型:平衡式XLR
·峰值输出电平:+20dBu
·阻抗:5000
·负载:≥150欧
数字处理部分
转换:24-bitsigma-delta
采样率:96kHz
. 显示屏: 20x2LCDDisplayforparameterssettingandfunctionselec
电源
.AC:95V-264V. FUSE: 250VAC/2AFAST.尺寸(长x宽x高):48x24.5x4.5CM.重量:2.62kg
	1



