济宁医学院20260831太白湖校区梅园餐厅厨房设备询价公告
一、项目内容
因工作需要，我校拟通过询价方式为太白湖校区梅园餐厅三楼教工餐厅采购厨房设备一宗，欢迎各供应商参与投标报价。
二、相关要求
1、供应商要求
（1）满足政府采购法第二十二条规定；
（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具备经营相关产品的业务范围；
（3）具有良好的资金及财务状况；
（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。
2、采购产品名称、规格尺寸、技术参数、采购数量及采购预算
采购厨房设备名称、规格尺寸、技术参数、单位、数量、参考品牌等详见“附件”。
采购总预算：人民币33600元。
采购地点：济宁医学院太白湖校区
总报价不得超过采购总预算，否则按无效报价处理。供应商报价需包含货物运输、安装、调试、税金、验收等一切费用，采购人不再因此支付任何费用。
3、报价截止时间	
2026年09月03日，中午12：00。
4、报价要求
[bookmark: _GoBack]（1）“附件”中提供的3个参考品牌仅作为参考使用，供应商可提供其他品牌产品，投报产品设备规格尺寸、技术参数不得出现负偏离，否则报价无效。
（2）结算方式：货到安装调试完毕并验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的普通发票，采购人向供应商支付货物全款。
（3）供应商需保证按照采购人指定的时间、地点供货调试，供应商承担运费。
（4）供应商应在报价材料中明确供应产品品牌、型号、规格参数、单价、总价、质保期、供货期等，并备注联系人及联系方式。
（5）投标供应商投报的所有产品需承诺整机质保至少1年，核心部件至少2年，终身成本价格维修。在此基础上不同产品可投报最优质保期。
（6）报价文件中需包含投报所有产品的相关彩页（佐证所投设备参数）扫描件（加盖公章），否则报价无效。
（7）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。
三、其他
1、报价方式：一次性报价，供应商自行制作报价单并打印盖章扫描后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20260831太白湖校区梅园餐厅厨房设备询价项目报价材料。
2、成交方式：满足要求，低价成交。
3、报价材料：由企业营业执照扫描件（加盖公章）、报价单扫描件（加盖公章）、投报产品彩页扫描件（加盖公章）、联系人及联系方式等组成。
4、项目咨询：济宁医学院资产管理处招标办公室
0537-3616133
       技术咨询：  谷老师   18264778447                   
       
       



济宁医学院资产管理处
                                             2026年08月31日









附件：
	序号
	产品名称
	规格尺寸
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	参考品牌

	1
	双眼低汤灶
	1200*700*500mm
	整体不锈钢外壳，板材厚度1.2mm。炉架采用40*40*3.5mm国标角铁。炉膛采用≥2.0mm冷轧钢板。配炉灶专用防水风机，配一键式电子打火和熄火保护装置。配48*4mm可调式通腿并外套不锈钢圆管。具有国家强制性产品认证证书。
	台
	1
	
	
	和泰、科宇、瑞利达

	2
	双层燃气烤箱
	1350*950*1450mm
	功率：0.2kw，电压：220V/50Hz。双层四盘。专业控温，上下独立控温，具有定时定温功能。熄火保护装置。
	台
	1
	
	
	兴都、伟格、天圣

	3
	电饼铛
	645*750*680mm
	电压：380V，功率：5.2kw。额定频率：50Hz。箱体式框架架构，全钢箱式外壳。全铝加热盘。
	台
	1
	
	
	兴都、康纳金、泽厨

	4
	煮面桶
	直径60cm
	电压380V,功率：12kw，三挡可调节。整体不锈钢材质，桶身整体发泡，桶底一体压铸，底部排水设计。内置不锈钢滤网，精密过滤。
	台
	2
	
	
	汇利、康美佳、中捷

	5
	六门冰柜
	1800*700*1980/290
	1.容积(L)：冷藏600/冷冻600 2.额定电流(A）：2.0 3.功率(w)：410 4.额定电压：220v/50Hz 5.冷藏温度：2℃~8℃ 　冷冻温度：-10℃~-18℃ 6.制冷剂：R290 7.重量(kg)：125。整体优质不锈钢材质，配不锈钢层架。配备自动回门装置。具有节能产品认证证书和中国能效标识达到二级及以上。
	台
	2
	
	
	

爱德信、爱雪、银都

	6
	台式操作台（双门冰箱）
	1800*800*800
	1.容积(L)	460	
2.额定电(A)1.5	
3.功率(w):126
4.额定电压220v/50Hz	
5.冷藏温度	2°C~8°C	
6.制冷剂	R600a
7.材质201	整体优质不锈钢材质，配不锈钢层架。配备自动回门装置。具有节能产品认证证书和中国能效标识达到二级及以上。
	台
	2
	
	
	爱德信、爱雪、银都

	7
	厨用更衣柜
	900*400*1800
	优质不锈钢板材制作。厚度0.8cm厚。门采用通门折页。冲压把手免伤手设计。整体无折边。优质一线品牌门锁。六门独立设计。
	组
	4
	
	
	太平洋、优宝、花都

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	



