**济宁医学院20241113任城校区硬盘录像机询价采购项目**

**一、项目内容**

因我校任城校区监控室硬盘录像机损坏，拟询价采购一台，欢迎各供应商参与投标报价。

**二、相关要求**

**1、供应商要求**

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

**2、产品规格要求、采购数量及采购预算**

**采购设备：硬盘录像机 ； 参考品牌：海康威视 ； 参考型号：DS-8664N-K16-V2。**

详细参数：支持GB28181、ISUP、萤石协议接入平台

　　 2个HDMI接口，2个VGA接口,支持4K输出

　　支持重要录像文件加锁保护功能

　　支持H.265、H.264编码前端自适应接入

　　支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能

　　支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能

　支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期

　　支持16路同步回放及多路同步倒放

　　可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机

支持即时回放功能，在预览画面下对通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览

　　双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用

　　支持16个SATA接口，1个eSATA接口

　　支持800W像素高清网络视频的预览、存储、回放

　　DS-8664N-K16-V2 海康威视64路16盘位网络硬盘录像机 规格参数：

　　【硬件规格】

　　存储接口：16个SATA接口，可满配8TB硬盘

　　视频接口：2×HDMI，2×VGA

　　网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

　　报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）

　　反向供电：1路DC12V 1A

　　串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口

　　USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0

　　【产品性能】

　　输入带宽：320Mbps

　　输出带宽：256Mbps

　　接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入

　　解码能力：支持12×1080P

　　显示能力：支持4K+1080P异源输出。

**采购预算：人民币5000元。报价不得超过采购预算，否则按无效报价处理。**

**3、报价截止时间**

2024年11月15日，下午16：00。

**4、报价要求**

（1）产品质量及参数不得出现负偏离，供应商提供送货安装、调试服务，报价需包含货物运输、安装、调试、税金等一切费用，采购人不再因此支付任何费用。

（2）结算方式：货到安装调试完毕并验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的普通发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商需保证按照采购人指定的时间、地点供货安装，供应商承担运费。

（4）供应商应在报价材料中明确供应产品品牌、型号、规格参数、单价、总价、质保期、供货期等，并备注联系人及联系方式。

（5）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

**三、其他**

1、报价方式：一次性报价，供应商自行制作报价单电子版后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20241113任城校区硬盘录像机询价采购项目报价材料。

2、成交方式：满足要求，低价成交。

3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成，无论成交与否，报价材料概不退还。

4、技术咨询：焦老师（0537- 6557126）

5、项目报价联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

史老师 ：0537-3616129

**济宁医学院资产管理处**

 **2024年11月13日**