**济宁医学院20231007集装箱房及货架采购项目**

**采购公告**

**一、项目内容**

根据学校工作需要，需询价采购集装箱房2间和货架6排，欢迎各供应商参与报价。

**二、招标要求**

**1、投标人要求**

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具有独立法人资格，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

**2、采购货品名称、规格型号、材质要求、数量**

采购货品名称、规格型号、材质要求、数量等详见“附件”。

采购预算：16030元（报价不得超过采购预算，否则报价为无效报价）

供货产品（含空调）整体质保不得低于3年。

**3、报价截止时间**

2023年10月10日，中午12：00。

**4、报价及要求**

（1）产品质量不得出现负偏离，供应商提供送货及安装服务。

（2）结算方式：货到安装、调试完毕并验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的普通发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商在接到通知中标后按照采购人指定时间、地点足量供货并安装调试完毕，供应商承担运费。

（4）供应商应在报价材料中明确产品品牌、型号、规格、技术参数、质保期、供货期，并备注联系人及联系方式。报价包含货物运输、装卸、安装、调试、税金等一切费用，采购人不再因此支付任何费用。

（5）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

（6）产品供货地点：济宁医学院太白湖校区。

（7）空调需注明品牌规格和型号。

**三、其他**

1、报价方式：一次性报价，[投标人自行制作报价单电子版后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com](mailto:投标人密封后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com)，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20231007集装箱房间及货架采购项目报价材料”。

2、成交方式：满足参数，低价成交。

3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成，无论成交与否，报价材料概不退还。

4、项目联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

白老师 0537-3616133

5、技术服务及勘察现场联系人：张老师 0537- 3616225

**济宁医学院资产管理处**

**2023年10月07日**

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 集装箱房 | 6000\*3000\*2400  板材材质为复合防火岩棉板，板材厚度50㎜，底部框架用12㎜槽钢，框架用40\*60㎜方管，门尺寸2100㎜\*1000㎜，窗子尺寸1000㎜\*1000㎜，窗子数量2个，塑钢材质，推拉窗，在集装箱房间长侧两边各一个窗。（包含运费和安装） | 1间 |  |  | 含运输及安装 |
| 2 | 集装箱房  （含配套空调） | 5000\*2500\*2300  板材材质为复合防火岩棉板，板材厚度50㎜，底部框架用12㎜槽钢，框架用40\*60㎜方管，门尺寸2100㎜\*1000㎜，窗子尺寸1000㎜\*1000㎜；窗子数量2个，塑钢推拉窗，在集装箱房间长侧两边各一个窗。  配套空调推荐品牌为：美的或者海尔，制冷量为1.5匹，壁挂式，冷暖两用型。  （包含运费、安装、调试、电路接口、网路接口等） | 1间 |  |  | 含空调、运输、安装、电路，网路、调试等 |
| 3 | 货架 | 1000\*400\*2000  货架材质为铁质。立柱1.0㎜，横梁1.0㎜，层板0.5㎜，单层承重200kg，每排4层。 | 6排 |  |  | 含运输及安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 报价包含货物运输、装卸、安装、调试、税金等 |