**济宁医学院20241212任城校区人脸识别闸机面板采购项目**

**一、项目内容**

我校因工作需要，拟对任城校区东门、西门、南门原通道人脸识别闸机及线路进行升级改造，急需采购更换6块闸机面板，欢迎各供应商参与投标报价。

**二、相关要求**

**1、供应商要求**

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

**2、设备名称、参考品牌、参考型号、技术参数及要求、单位和数量以及采购预算**

设备名称、参考品牌、参考型号、技术参数及要求、单位和数量等详见“附件”。

采购预算：人民币29680元。报价不得超过采购预算，否则按无效报价处理。

**3、报价截止时间**

2024年12月17日，中午12：00。

**4、报价要求**

（1）产品质量及参数不得出现负偏离，供应商提供送货安装调试服务，报价需包含货物运输、安装、调试、税金等一切费用，采购人不再因此支付任何费用。

（2）结算方式：货到安装调试完毕并验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的普通发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商需保证按照采购人指定的时间、地点供货安装，供应商承担运费。

（4）供应商应在报价材料中明确供应产品品牌、型号、规格参数、数量、单价、总价、质保期、供货期等，并备注联系人及联系方式。

（5）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

**三、其他**

1、报价方式：一次性报价，供应商自行制作报价单电子版后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com，邮件名称请注明“XX公司关于济宁医学院20241212任城校区人脸识别闸机面板采购项目报价材料。

2、成交方式：满足要求，低价成交。

3、报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、联系人及联系方式等组成，无论成交与否，报价材料概不退还。

4、技术咨询：高老师（0537-3616108）

5、项目报价联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

史老师 （0537-3616133）

**济宁医学院资产管理处**

 **2024年12月12日**

**附件：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 人脸平板 | 新开普 | F961 | 1）显示方式：≥8 英寸宽温 IPS 屏显示2）≥2GB RAM+16GB ROM3）键盘类型：电容式触摸按键4）通讯接口：TCP/IP、WIFI、RS-485、韦根、RS2325）升级方式：TCP/IP，串口，U 盘6）支持卡类型：同时支持人脸、校园实体卡，支持人证比对7）扫码头：分辨率 640\*480，最小解析度 7mil，识读距离 :1~10CM8）读卡距离：≤5CM9）支持 PSAM 卡加密：配置 ≥1 个 PSAM 卡槽10）设备容量：要求≥50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，要求≥50000张卡片，≥100000条记录；人脸验证准确率＞99%；11）人脸摄像头：≥200 万像素，双目高清宽动态摄像头，面部识别距离大于2m，支持照片视频防假，采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；12）支持语音提示；13）支持活体验证检测，支持照片视频防假；14）工业级防水设计（防护等级IP66）；15）断电数据保护：10 年16）工作模式：支持联机、脱机使用；17）适配和兼容目前学校校园一卡通系统所建的应用子系统，用户的校园一卡通及人脸库信息在该设备仍能正常使用；18）可接入原通道闸机并正常使用； | 台 | 6 |
| 2 | 辅材、施工 | 定制 | 定制 | 1)辅材（PE线管、线缆、线卡、水晶头、光电转换、闸机遥控器、插排等）2)施工（施工费、地面开挖、布线等） | 项 | 1 |