**济宁医学院20250401太白湖校区楼门头升级改造服务项目询价采购公告**

**一、项目内容**

因我校太白湖校区多个楼宇需对楼门头进行升级改造，拟询价采购楼门头改造制作服务单位，欢迎各供应商参与投标报价。

**二、相关要求**

**1、供应商要求**

（1）满足政府采购法第二十二条规定；

（2）在中华人民共和国境内登记注册成立，具备经营相关产品的业务范围；

（3）具有良好的资金及财务状况；

（4）遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近3年在经营活动中没有违法、违规记录。

**2、产品样式、规格要求、材质工艺、采购数量及采购预算**

详细规格参数及要求详见“附件”。改造安装后满足功能性、美观性功能，确保安全性、实用性。

采购预算：人民币12600元。报价不得超过采购预算，否则按无效报价处理。

**3、报价截止时间**

2025年4月8日，下午17：00。

**4、报价要求**

（1）产品质量及参数不得出现负偏离，供应商提供制作并送货安装服务，报价需包含货物制作、运输、安装、调试、税金等一切费用，采购人不再因此支付任何费用。

（2）结算方式：货到安装调试完毕并验收合格后，供应商向采购人出具真实有效的普通发票，采购人向供应商支付货物全款。

（3）供应商需保证按照采购人指定的时间、地点供货安装，供应商承担运费。

（4）供应商应在报价材料中明确供应产品规格规格参数、单价、总价、质保期、供货期等，并备注联系人及联系方式。

（5）确保产品质量，坚决杜绝假货、残次品。

（6）采购人后期如对字体或者背景板进行微调，中标公司需承诺不再增加额外费用。微调内容请咨询秦老师。

**三、其他**

1.报价方式：一次性报价（[供应商应于报价截止时间前将报价](mailto:投标人密封后于报价截止时间前发电子邮件至jnmczbb@126.com)材料及样品密封好一并送至办公楼109,如有缺项或未密封，按无效报价处理）。

2.成交方式：满足要求，低价成交。

3.报价材料：由企业营业执照复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、样品、联系人及联系方式等组成，无论成交与否，报价材料概不退还。

4.样品制作：投标单位需自行联系采购人勘察现场（勘察时间为2025年4月2日-4月3日上午8：00-17：00），并根据采购人要求制作样品（镀锌板喷漆/济医红标准色/尺寸建议不超过20\*20厘米）一件，随报价单一并密封。

5.样品由采购人留存，以备验收。中标单位供货成品需与样品一致，否则不予结算。

6.勘察现场及技术咨询：秦老师（19558666968）

7.项目报价联系人：济宁医学院资产管理处招标办公室

白老师 ：0537-3616133

**济宁医学院资产管理处**

**2025年4月1日**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件： 济宁医学院楼门头升级改造制作明细单 | | | | |
| 序号 | 参考样式 | 规格 | 套 | 材质工艺 |
| 1 |  | 8.36米宽\*2米高\*0.2米厚 | 1 | 保留背景板，清理原有亚克力字，除尘，打磨，修补，喷专色汽车漆，2厘米高密度PVC雕刻字 |
| 2 |  | 8.36米宽\*2米高\*0.2米厚 | 1 | 保留背景板，清理原有亚克力字，除尘，打磨，修补，喷专色汽车漆，2厘米高密度PVC雕刻字 |
| 3 |  | 8.8米宽\*1.5米高 | 1 | 拆除原有字体（保留），拆除原有扣板更换安装新镀锌扣板，安装原有字体。 |
| 4 |  | 8.8米宽\*1.5米高 | 1 | 拆除原有字体（保留），拆除原有扣板更换安装新镀锌扣板，安装原有字体。 |